
询比采购文件

（综合评分法）

项目号：CGZB26040
      项目名称：大足区文化馆负一楼音乐“释压舱”新型文化空间设施设备购置及常态化惠民演出服务项目
采 购 人：重庆市大足区文化馆

代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

编制时间：二〇二六年八月

采购邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司接受重庆市大足区文化馆的委托，对大足区文化馆负一楼音乐“释压舱”新型文化空间设施设备购置及常态化惠民演出服务项目进行采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

 一、项目内容
	项目名称
	采购预算

（元）
	资金来源
	投标保证金（元）
	备注

	大足区文化馆负一楼音乐“释压舱”新型文化空间设施设备购置及常态化惠民演出服务项目
	280000
	财政资金
	5000
	不接受联合体投标


二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

三、项目技术要求

（一）项目概况

为深入推进现代公共文化服务体系建设，丰富大足区群众精神文化供给，创新打造青年友好型、沉浸式音乐休闲文化场景，大足区文化馆依托馆内负一楼闲置空间，打造音乐 “释压舱” 新型文化空间，以现场音乐演出为载体，为广大市民、青年职工、学生提供免费、普惠的音乐放松、情绪舒缓公共文化服务阵地。现有空间缺乏专业舞台灯光、音响演艺设备，无常态化专业演出运营团队支撑，无法满足高质量现场音乐演出、群众沉浸式体验需求。为完善阵地硬件配套、长效开展惠民音乐活动，实施本一体化采购项目，同步完成演艺专业设备配置与常态化惠民演出落地运营。

（二）灯光、音响全套演艺设备系统

1.供应商提供所有灯光、音响设备须为国标合格的全新产品，设备配套完整线材、支架、配件，采购人无需额外采购辅料。

2.供应商负责全部设备运输、卸货、进场安装、布线、系统联调，施工全程保护场地墙面、地面、吊顶，完工后清理施工垃圾，恢复场地原貌，造成损坏由供应商无偿修复赔偿。

3.整套系统调试完成后，声学指标满足小型音乐空间演出标准：混响时间≤1s，系统背景噪声≤30dB (A)，人声、乐器音色清晰无失真、无啸叫，适配乐队现场演奏、歌手演唱、群众互动活动使用。

4.供应商须提供完整操作手册、设备图纸、系统拓扑图；免费为采购人工作人员开展不少于 2 场系统实操培训，培训内容含设备开关机、参数调节、故障排查、日常保养，确保馆内人员可独立基础操作。

5.具体参数详见以下清单

	灯光系统

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量

	1
	图案灯三合一
	1、光源：SIRIUS HRI ® 371WS+.
2、光源寿命：≥3000H.
3、色温：7800K.
4、1个色片盘：9个固定式色片 + CMY+白光，任意颜色渐变效果，带双向旋转的彩虹效果.半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果；
5、1个固定图案盘：13个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能.
6、调光：0-100%线性调光.
7、频闪：最高可达25Hz，可以选择随机频闪或脉冲频闪.
8、2个棱镜盘：8棱镜+16棱镜；可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能.2个棱镜可以叠加使用，创造无限动感的光束效果.
9、雾化系统：独立雾化柔光效果.
10、独立自主研发的切割成像系统.
11、X轴运转角度: 540°.
Y轴运转角度: 270°
精度：16bit精度扫描.
12、固定锁：垂直锁.
13、具有自动纠错的复位功能，更快速，稳定，安静.
14、输入电压范围: 100-240V 50/60Hz.
15、功率: 530W.
16、信号输入/输出：三芯卡侬头插座.
17、工作环境：-10-45℃.
18、防护等级：IP20.
19内置电池：内置镍氢电池可在断电时正常操作控制系统.
20、控制协议: DMX512,RDM.
21、可通过DMX或者数据线升级.
22、DMX 通道模式:30/23个国际标准通道；可从控台完成更改灯具地址码，机器重设，遥控开关灯泡等功能.
	台
	2

	2
	激光灯
	1、 （15W全彩）   激光配置：R635-4W/G525-4.5W/B445-7W
2、工作电压：AC100~240V 50/60Hz; 功耗：260W
3、扫描系统: 40K高速扫描振镜，光学角度max±30°；输入信号±5V；线性失真<2%
4、光束直径及发散角：6*6.5mm; 1.5mrad 
5、控制模式：声控、自走、主从机、DMX512、SD卡、ILDA激光软件
6、控制接口:三芯DMX512接口、ILDA DB25接口、EASY ILDA网口
7、DMX通道：29/56CH
8、演示效果：DMX内置160个图案，可通过DMX选择场景
9、电控技术： 智能温控系统
10、使用须知: 环境温度控制在0~35℃，干燥少尘环境可减少激光功率衰减，延长灯具寿命
11、适合场所：迪吧、酒吧、夜总会、电视台、广告推广等
12、包装尺寸一装一：43.5*34.5*25.5cm     毛重:9.5Kg    净重8.7kg 
13、包装尺寸一装二：45*36*54cm 毛重:20Kg    净重17.5kg
	台
	1

	3
	雾机
	1、参数
2、电压:220V功率:1500W
3、电压:220V
4、使用耗材:雾油
5、油壶容量:6L
6、毛重:18.5KG
7、净重:17.5KG
8、DMX通道:2个通道包装:航空箱机器尺寸:555*275*420mm耗油量:8ML±2ML/分钟(100%烟量输出)调节烟雾和风量大小，有缺油保护功能
9、预热时间:1分钟±20秒
10、烟雾覆盖:38000cu.ft/min
11、其他功能:可调五个固定输出烟雾档位，LCD显示屏手动控制时可轻松
12、控制方式:国际标准DMX512信号，3芯DMX512接口与5芯DMX512
接口，亦可手动控制面板进行操作
13、产品介绍:本产品采用新型速热装置，配合了渐进式油气混合输油技术，具有加热迅速，极为省油，烟雾输出均匀等特点，输出烟雾洁白，干燥，能迅速填充大面积的空间，让灯光能呈现出完美效果，适用于酒吧，剧院，大中小商业演出等场所使用
	台
	2

	4
	烟雾油
	1、注意:(使用前请阅读说明)
2、请勿稀释
3、请勿饮用
4、请勿接触眼睛。
5、如接触眼睛，立即用大量清水冲洗并咨询医生。
6、请置于儿童接触不到的地方。
7、无味
8、可生物降解
9、DAB处理后内容物的纯度保证(德文医药书籍)仅限专业雾化机使用。中规定的危险品。原材料具有特别高的纯度。
10、本产品不属于工作材料法规和欧洲经济共同体危险物质指南
	箱
	2

	5
	信号放大器
	1、电    源：AC100V-240V,50/60Hz。
2、输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出。
3、功    能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离。
4、产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。
5、显    示：独立的LED信号指示。
6、尺    寸：L295*W105*H50mm 。
7、净 重：1.53Kg。
	台
	2

	6
	灯光控台
	1、操作系统基于Iinux定制研发:选用15.6寸高清触摸屏,无延迟
2、支持中文，英文，葡萄牙语，越南语，繁体等语言切换
3、主板采用工业级用料，防静电，防浪涌，EDP高清信号
4、4G内存，Intel处理器，120G固态硬盘;支持无线或有线控制功能
5、7个DMX512光电隔离输出口，执行DMX512/1990标准，物理固定输出3584个DMX512控制通道，可ARTNET扩展16384个DMX512通道
6、内置大容量UPS不间断电源、突然断电也可正常使用30分钟以上
7、自带3个USB接口;自带高清HDMI接口，内置音乐播放器
8、自带千兆网口一个，支持TPC/IP协议高速传输
9、具有RS232接口，支持UDP，TCP，485等控制码触发控制
10、可设置锁屏密码，开机密码，保护控台数据
11、支持RDM远程识别灯具或更改地址码功能
12、矢量位图功能，模拟现场布局排放，前后期时间素材
13、图形编组，更加丰富的编程效果，具有6种扇形模式
14、特殊对话框，可通过颜色板，快速调用颜色
15、段落运算法，可针对属性，时间，图形等，随心所欲分段运行
16、配置MIDI时间码和接口，支持双控台联机控制功能
17、控台有15个轨道推杆，65个虚拟执行器，可同时运行80个场景，平滑、稳定、数据准确、无延时无跳数值
18、内置190个常用固定图形以及31种曲线效果，可通过参数修改图形及曲线效果:2个高品质委克风输入口，2个高保真音频输出口
19、可储存2700个场景，其中多步场景无限制步数
20、灯组分为3个类别，共可储存300个灯具组，可控制3000个灯具
21、素材分为10个类别，共可储存1000个素材
22、前后期时间素材，针对编程时和现场时，能便捷提高效率
23、使用XML格式灯库，灯库编辑器操作简单，可直接在控台上编写也可在电脑上编写拷入控台
24、可储存200个节目:可同时加载60个图形特效:灯库可添加段集
25、支持连接灯光模拟器软件实时输出;可自定义每个灯位的灯具图片
26、配接完灯具可直接更改地址码和线路以及更改灯具键的位置
27、控台所有演出文件，灯库，音乐，图形文件可备份外部U盘
28、支持定时触发节目和场景的运行和停止，支持控台定制开机和关机
29、自动生成灯光秀音乐波形图功能，可以根据音乐波形图节奏直接在控台上进行打标记卡点，并将录进去的灯光场景在标记上左右吸附
30、灯光秀填充模式，可将灯光秀音乐卡点标记好后，运用填充模式
31、游标时间轴功能;灯光场景动作条可直接拖动调整位置和运行时长
32、灯光秀音乐、AU等专业音乐软件打好标记后直接导入到控台使用
33、支持切割灯可视化触控切割;支持视频和音频图片扩展和控制
34、灯组，素材，场景等可自定义命名或涂鸦，便于查找调用
35、额定电压AC:100-240V
	台
	1

	音响系统

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量

	1
	主扩音响全频
	1、外置2分频单10寸线阵列扬声器，
2、全钕磁单元，LF：1*10" 75mm音圈，HF：1 x 3"，1.4" 喉口 75mm音圈，
3、频率响应：80Hz-20KHz(-10dB)，灵敏度： HF：112dB，LF：103dB，
4、最大声压级（SPL峰值）：HF：138dB，LF：135dB；
5、阻抗：HF：16Ω LF：16Ω；功率：HF：90W，LF：400W； 
6、标称覆盖角度：水平：90°，垂直：10°；
7、重量：18Kg
	支
	4

	2
	低音炮
	单19寸无源线阵列超低频扬声器， LF：1 x 19" 115mm音圈；频率响应：30Hz-120Hz(-10dB），灵敏度： 105dB，最大声压级（SPL峰值）：142dB ；阻抗：4Ω；功率：1400W；重量：83Kg
	支
	2

	3
	四通道DSP数字功放
	4通道DSP功率放大器，4 × 8Ω 1300W，4 × 4Ω 2300W
双开关模式电源（SMPS），PFC（功率因数校正）功能，智慧适应100至于240伏，极高抗不稳压用电环境能力，                                                                                                                   4进4出，高性能A/D，D/A芯片和AES/EBU音频信号输入，1GB/S以太网络双端口，可选Dante接口配置；具备32位浮点运算，96KHz采样率的国际一级DSP引擎和高级算法， 先进IIR和FIR滤波器，提供高达每通道512TAPS；    增益限制的有效频率范围：20Hz-20KHz （±0.5dB）；总谐波失真：≤0.004%（1KHz 8Ω）；失真限制的输出功率：≥2300W THD+N ≤1%1KHz 4Ω），≥1300W THD+N ≤1%1KHz 8Ω）信噪比（A计权）：≥100dB
最小源电动势：1.4V 8Ω ±30%，串音衰减：≥70dB  重量：13.6Kg
	台
	2

	4
	返听音响
	1、输入功率 Input Power 150-550W
2、额定功率 Nominalt Power 400W
3、额定阻抗 Nominal Lmpedance 8Ω
4、频率范围 Frequency respone(+/-3dB) 45Hz-20KHz
5、灵敏度 On-axis Sensitivity(1W/1M) 101dB
6、最大控制声压级 Maximum Level 127dB
7、箱体尺寸 Dimensions (HxWxD) 565x398x365
8、重量 Weight(KG) 22 KG
	支
	4

	5
	返听功放
	1、频率响应 Frequency Response(at 1 Watt)：20Hz-20kHz,+0/-1dB
2、总谐波失真 Total Harmonic Distortion(THD)：<0.5%,20Hz-20kHz
3、互调失真 Intermodulation Distortion(IMD)60HZ and 7kHZ at 4:1,from full rated output to -30dB：<0.35%
4、转换速率Slew Rate：>10V/us
5、阻尼系数Damping Factor(8 ohm),10Hz-400Hz：>200
6、信噪比 Signal-to-Noise Ratio(below rated power,20Hz to 20kHz,A-weighted)：>100dB
7、串扰Crosstalk (below rated power)At 1kHz：-75dB
8、输入灵敏度input Sensitivity fro full rated power at 8 ohm：0.775V or 1.4V
9、机身尺寸SIZE(UNIT:mm )：482x290x88(含拉手)
10、运输毛重(UNIT:KG)GROSS WEIGHT：10kg
	台
	1

	6
	电源管理器
	1、1U带显示RS232接口,带滤波
2、1500W+1500W最大承受功率
3、采用30A继电器 单路较大输出30A
4、大功率线路满足较大功率用电系统使用
5、带电压显示屏 显示当前使用电压数值
	台
	2

	7
	鼓组麦
	1 支 PGA52‌：心形动圈底鼓话筒，专为低频捕捉设计。
‌3 支 PGA56‌：心形动圈话筒，适用于军鼓和通鼓。
‌1 支 PGA57‌：心形动圈乐器话筒，通用性强，常用于军鼓或吉他音箱。
‌2 支 PGA81‌：心形电容乐器话筒，高频响应出色，适合镲片或鼓组 overhead 收音。
‌全套配件‌：包含 3 个鼓用话筒夹、3 个鼓边框支架、7 条 XLR 线缆及一个便携收纳包。‌‌
	套
	1

	8
	无线麦克风
	1、麦克风类型: 真分集无线麦克风
1、颜色：灰 色
2、音头：动圈
3、指向特征: 心型指向
4、供电方式: 可换电池
5、无线接收机主要特征:真正分集接收，采用双天线、双接收线路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式,全新单通道数字自动选迅远距离话筒。
6、有lD号加密，不易受干扰，不会窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能。
7、安全使用,接收机通道具有独立的2000个频道可调面板显示：7位LED灯显示RF/AF信号强度，LCD液晶显示，未开机状态时黄绿色，使用状态时篮色，设置状态时白色。自动选讯信号、频道、频率、发射器电池电量接收灵敏度静音位准等多项功能。
8、采用独特的CPU控制开关机，发射或接收不管处于何种状态，开关机都无冲击声·采用专业二次变频和多级射频滤波技术，
9、多套使用互不干扰,音码和射频强度双重静噪杜绝干扰.发射机锁定模式避免错误关机 发射频部分：频率控制：锁相环（PLL）
10、电路合成器，频率范围530-580 MHz，630-680 MHZ, 740-790 MHz,使用带宽 max. 50MHz,通道 16,频率间隔 25 kHz射频功率在ANT 30 mW, -3 dB,调制技术 FM,调制频偏 1 kHz NF ±24 kHz,最大调制频偏1 kHz NF ±48 kHz,音频。
11、音频频率响应（在1 kHz 60 Hz ... 18 kHz; -3dB,失真度在1 kHz和典型值< 0,9% (0,5%),信噪比S / N比≥ 100 dB。
12、工作电压 3 V,功率在额定电流 ≤ 150mA ,待机  ≤ 100 µA,电池1.5V碱性*2,使用 ≥ 8 小时。
13、接收机技术数据,频率范围:530-580MHZ,630-680MHZ,740-790MHZ.真分集使用带宽，50MHZ,接收频率通道数 2000,频率间隔:25KHZ,1中频频率:243.950MHZ振荡器频率233.250MHZ,2中频频率:10.7MHZ、调制技术,宽带调频:调制频偏 ， 24KHZ, 48KHZ最大值,S/N=80 dB  < 10 µV (6 µV),S/N max > 110 dB天线  4x BNC 50 ΩNF部分。
14、输出电压 500mv ,失真度在1 kHz和典型值  ＜1%（0.3 %）NF频率响应 50赫兹--18千赫；3dB  连接器 6.35毫米,独立的A B连接器 XLR   
15、标称电压  12V DC,电压范围  11.5V-16V DC  
13、标称电流  650MA
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	一、音频参数
 1. 音频规格
- 采样：24bit数字音频
- 频响：20Hz～20kHz（±1/-2dB）（由Beta58A咪头决定）
- 动态范围：＞120dB
- 延迟：＜2.9ms
- 总谐波失真：＜0.5%
- 拾音模式：超心形（Beta58A咪头），人声专用、抗啸叫更强
 2.射频参数（接收机SLXD4D）
- 调谐带宽：44MHz（J52：558–602+614–616MHz；G58：470–514MHz）
- 可选频点：1840个频率
- 同时可用系统：每44MHz带宽最多32套 
- 接收方式：数字预测切换分集天线，防断频
- 邻道隔离：＞70dB；杂波抑制＞75dB
二、接收机  - 输出接口（每通道）：XLR平衡 + 6.35mm大三芯TRS平衡
- 输出电平：平衡 -18～+42dB；增益0～+21dB（3dB步进），带30dB衰减档
- 输出阻抗：XLR：400Ω；6.35mm：1.3kΩ（平衡）
- 网络：RJ45网口，支持WWB软件远程控制
- 供电：15VDC 600mA；输入100–240V宽电压
- 机箱：1U机架，钢制机身，半机架尺寸
三、手持发射机 SLXD2/Beta58A
1. 咪头参数
- 类型：动圈人声咪，超心形指向
- 频响：50Hz～16kHz
- 灵敏度：-54.5dBV/Pa（1.8mV/Pa）
- 阻抗：150Ω
 2.发射机射频
- 发射功率：可切换 10mW / 1mW
- 调制：数字QPSK
- 配对：红外IR一键同步频点
 3.供电与续航
- 2节AA电池（5号）：连续工作约8小时；可选SB903锂电池
- 传输距离：空旷环境可达100米
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	麦架
	鼓麦支架、人声话筒支架
	支
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	线材
	电源线、信号线、喇叭线、卡侬头等
	项
	1


（三）惠民演出全流程配套服务

（1）基础场次与时长标准

1.总演出场次：惠民演出不少于 20 场次；

2.单场演出时长：每场完整演出时间≥120 分钟，不含开场、收尾、设备调试时间；

3.演出周期：按采购人年度文化工作安排分阶段开展，供应商须配合采购人排期，节假日、周末优先安排演出。

（2）单场演出人员配置

1.现场乐队团队：每场专业乐队人员不少于 6 人，包含吉他、贝斯、鼓手、键盘、管乐等乐手，具备稳定现场演奏能力，可独立完成民谣、流行、轻音乐、经典老歌等多风格现场伴奏；

2.专业演唱歌手：每场驻场歌手不少于 4 人，男女歌手搭配，演唱曲风丰富，舞台表现力强；

3.专职现场主持人：每场配备 1 名专业主持人，负责串场、观众互动、惠民政策宣讲、活动氛围引导；

4.舞美技术专职人员：每场固定配备灯光师、音响师各 1 名，全程驻场操控设备，演出全程巡检维护灯光音响系统，及时处置设备故障。

（3）每场配套氛围营造物料服务

1.互动福利：每场配备足量互动奖品、毛绒玩偶、文创小品，用于现场观众互动抽奖、游戏环节，物料品质完好、数量充足；

2.现场氛围物料：惠民主题横幅、舞台装饰、气球、氛围灯牌、互动手举牌等全套氛围布置物料，由供应商负责布置、演出结束后清理回收；

3.基础物资：每场足量瓶装矿泉水、应急医药箱（创可贴、消毒用品、肠胃药、晕车药、降温用品等）、纸巾、清洁工具等杂支物资，全程免费提供。

（4）视频直播配套服务

1.每场演出全程高清视频直播，配备专业摄像设备、直播推流设备、三脚架；

2.支持微信视频号、抖音双平台同步直播，配备直播运营人员 1 名，负责镜头切换、评论互动、直播画面实时调整；

3.每场演出完整录制高清视频，演出结束后 3 个工作日内将完整高清视频、现场高清照片打包交付采购人存档。

（5）后勤保障服务要求

1.演职人员工作餐：每场全部演出人员（乐队、歌手、主持人、灯光音响师、直播运营）统一提供营养工作餐、饮用水，餐食干净卫生，满足多人用餐需求；

2.现场安全保障：供应商为所有演职人员购买演出人身意外伤害保险，负责演出现场秩序维护，配备简易安全防护器材，承担演出期间人员、设备全部安全责任；

3.场地善后：每场演出结束后，供应商负责舞台清理、物料拆除、灯光音响设备归位收纳，恢复释压舱场地整洁原状。

（6）演出内容、质量管控要求

1.节目内容要求：所有演出节目积极健康，弘扬社会主义核心价值观，贴合大足本土群众文化需求，以流行音乐、民谣、经典怀旧歌曲、轻音乐为主，无低俗、违规、负能量内容，节目单须提前 3 个工作日提交采购人审核，审核通过后方可演出。

2.演职人员管理：所有乐队、歌手、主持人须为供应商自有稳定团队，不得临时拼凑兼职人员，投标时提供全部演职人员名单、演艺从业经历证明；演出人员统一着装，妆容整洁，表演专业规范。

3.全流程配合要求：供应商须接受采购人全程监督、考核，采购人有权对演出节目、人员、现场氛围、直播效果提出整改要求，供应商须当场完成整改；建立演出台账，每场提交演出记录表、现场照片、直播回放链接给采购人存档。

4.应急预案要求：供应商须制定设备故障应急方案、人员临时缺位替补方案、突发现场秩序处置方案，若出现音响灯光设备故障、演员临时无法到场等突发情况，10 分钟内启动预案，保障演出不间断正常开展。。
（三）项目质量保障要求

（1）设备采购与安装质量保障

1.所有灯光、音响设备均为全新原厂正品，无翻新、无返修、无贴牌产品，各项参数、性能完全响应招标要求，具备国家3C认证、出厂合格证、检测报告等完整资质文件，严禁使用不合格、劣质、非标产品。

2.设备运输、装卸、安装全过程规范施工，做好设备防潮、防震、防磕碰保护，施工人员具备相关从业经验，严格按照设备安装规范、场馆施工标准布线、固定、调试，杜绝不规范施工行为。

3.系统安装完成后开展多轮全场景联调、啸叫抑制测试、声场测试、灯光场景模拟测试，确保设备运行稳定、音色画质优质、无故障、无杂音、无频闪，完全适配常态化演出使用需求。

4.施工全过程接受采购人现场监督，隐蔽工程、关键布线、设备固定点位需经采购人核验后方可收尾，施工造成的场地损坏、设备瑕疵由供应商无条件整改修复、更换。

（2）演出服务质量保障

1.建立专人负责制，设立项目总负责人，统筹设备运维、演出统筹、人员管理、质量整改等全部工作，全程对接采购人，及时响应各类质量整改要求。

2.严格落实每场人员配置标准，乐队、歌手、主持人、技术人员、直播人员固定在岗，杜绝人员缺岗、临时替换无资质人员、缩减演出时长、删减节目内容等质量问题。

3.演出节目、舞台效果、氛围营造、直播画质、互动体验均需达到优质惠民演出标准，节目内容合规正向、舞台呈现专业流畅、直播画面清晰稳定、群众体验良好，无有效投诉。

4.建立质量自查机制，每场演出前完成设备预检、节目彩排、物料核查、人员到位核查，演出中全程管控服务质量，演出后开展质量复盘，留存完整台账资。

（三）项目安全管理要求

供应商为本项目安装施工、演出、运维全过程第一安全责任人，全面负责设备安装施工、常态化演出、现场运维、人员管理、场地使用的全部安全工作，承担所有安全事故责任及经济损失。

1.严格道守场馆安全管理规定，施工前报备施工方案、安全防护方案，严禁违规用电、违规动火、高空违规作业，施工区域做好围挡、警示标识，严禁无关人员进入施工区域。

(1)施工安装现场安全管理

1.所有电气布线、设备接线、电路改造严格按照国家电气安全规范执行，线路规整、固定牢固、做好绝缘防护，杜绝漏电、短路、过载等安全隐患，完工后开展电气安全检测。  2.施工人员佩戴安全防护用具，规范操作施工设备，每日施工前开展安全交底、安全隐患排查，施工完毕及时断电、清理现场、消除安全隐患。

(2)演出现场安全管理

1.每场演出前完成全场安全排查，重点检查电路设备、灯光音响设备、桁架固定、舞台设施、消防通道等，确保无松动、无隐患、消防通道畅通。杜绝设备突发故障引发现场事故及直播事故。
2.规范舞台设备搭建、氛围物料布置，所有悬挂设备、桁架、灯光设备固定牢靠，杜绝坠落、坍塌风险;严禁私拉乱接电线，杜绝超负荷用电。

3.做好现场人流管控、秩序维护，引导观众文明观演，及时劝阻危险行为，防止拥挤、摔倒、踩踏等安全事故，保障观众、演职人员人身安全。

4.严格落实消防安全管理，熟练掌握场馆消防设施位置及使用方法，严禁堵塞消防通道、遮挡消防设施，现场严禁违规用火、吸烟。

5.现场常备应急医药箱、消防器材、应急防护物资，突发安全事件第一时间启动预案、处置险情、疏散人员，并及时上报采购人及相关主管部门
四、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式

1.服务期限：本项目灯光、音响等所有设备合同期限为1年；演出期限自合同签订之日起至2026年12月21日止。
2.服务地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

①灯光、音响等所有设备由采购人或其委托的机构、专家对项目进行验收的，相关费用由成交供应商承担。

②演出由采购人自行组织验收。

（二）质量保障与响应

所有产品质保期不少于1年，质保期内所有设备非人为损坏免费维修、更换配件。

（三）现场相应

①电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2 小时内故障响应，4 小时内到场处置，保障演出不间断开展。

（三）付款方式

1.所有设备供货及安装调试完成后，由供应商开具相应发票，支付合同设备金额的100%；
2.所有演出完成后，由供应商开具相应发票，于2026年12月28日前支付合同演出金额的100%。
（四）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费5000元由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CGZB26040”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：工行大足支行

账  号：3100096019200111969

五、报名程序

1.报名时间：2026年8月  日至8月  日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式：现场报名或转账报名。通过转账报名的，公告发布后，供应商将《重庆鸿兴招标代理有限公司项目报名表》（格式详见附件）填写完整加盖供应商公章后将扫描件发送至指定邮箱（3409230269@qq.com）。
注：在规定的报名时间内，将报名表发送至指定邮箱的供应商，其报名和响应文件才能被接收。

4.其他：供应商在截止时间前需进行线上投标和报价，网上报价时需上传响应文件电子档一份。（word或pdf均可）
六、响应文件递交时间、地点及程序
（一）文件递交截止时间：2026年8月  日14：30至15：00（北京时间）

（二）地点：重庆鸿兴招标代理有限公司一楼大厅（重庆市大足区宏声北路12号，宏声花园南苑旁）。

（三）纸质文件递交方式：公告发布之日起至文件递交截止时间止，各供应商可以现场递交，也可以通过邮寄的方式递交，逾期不候。

（四）投标程序：

（1）提交报名费缴纳凭据复印件，加盖供应商公章；

（2）提交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

（3）递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

（4）递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖供应商公章；

（5）递交响应文件。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

（五）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：

（1）由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行大足支行

账  号：50050100434100000290

（2）采用保函形式缴纳投标保证金的，保函受益人应当为采购人，保函符合重庆市相关法律法规。

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天中午12：00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—
CGZB26040”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

4.保证金退还方式

（1）未中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人将签订的合同送达重庆鸿兴招标代理有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：张老师 黄老师：023-43300991

七、联系方式

采 购 人：重庆市大足区文化馆

联 系 人：杨老师 

电  话：02343722454
地  址：重庆市大足区龙景路121号

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：丁老师

电  话：19112241719

地址：重庆市大足区宏声北路12号（宏声花园南苑旁）

八、其它有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

九、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

十、评选方法及标准

1、综合评分法

综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供承诺函或相关证明材料（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	投标保证金
	按照采购文件的规定提交投标保证金


注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

符合性检查。

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按采购文件要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合采购文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	采购文件技术和商务要求“※”部分内容。

	
	
	投标有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


①澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

②评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

③在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

④在评审过程中，评审小组可以根据评审文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动评审文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对评审文件作出的实质性变动是评审文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

⑤供应商在评审时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

⑥评审小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，得分最高的为第一成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格

2.评审标准

	序号
	评分

因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	经济部分（30%）
	投标报价（30分）
	有效的投标报价中的最低价作为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	高于预算价为无效报价



	2
	技术部分（50%）


	技术响应（20）
	1.起评分：

有效投标人的起评分为20分。

2.扣分条款：

本采购文件“三、项目技术要求”中带“▲”符号标注的为重要服务需求，共20条，每负偏离1条，从起评分中扣除 1分，扣完为止。
	按要求响应

	
	
	服务方案（30分）
	1.整体实施方案（8分）

包含设备的安装及调试、售后维护、服务团队人员、演出规划、组织保障能力、现场管理及执行、后勤保障及配套。

方案内容不存在瑕疵，得8分；

方案内容存在1处瑕疵，得6分；

方案内容存在2处瑕疵，得4分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

2.演出执行方案（7分）

包含节目策划、曲风安排、流程设计、现场互动、氛围营造、礼品物料布置、现场控场。

方案内容不存在瑕疵，得7分；

方案内容存在1处瑕疵，得5分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得1分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

3、宣传推广方案（5分）

提供方案，内容包含整体宣传策划、媒体资源、直播拍摄、短视频推广方式、氛围营造、物料宣传、照片或视频后期处理推广。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得3分；

方案内容存在2处瑕疵，得1分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

4、现场安全保障方案（5分）

包含现场安全管理制度、安保部署、秩序维护、人流管控、场地设备安全、消防安全、现场隐患排查。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得3分；

方案内容存在2处瑕疵，得1分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

5、质量保障及应急方案（5分）

内容包含：质量管控体系、流程质控、人员质控管理、舞台设备故障、演出突发事件、舆情处置。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得3分；

方案内容存在2处瑕疵，得1分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	本项内容中所称的“瑕疵”指以下任一种情形，每出现以下情形一次的视为一处瑕疵：

①未深刻理解项目要求，导致方案内容表述简单空洞；

②内容缺项；

③内容表述不完整；

④内容表述前后矛盾、无连贯性；

⑤内容存在逻辑漏洞；

⑥内容存在常识性错误；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

	3
	商务部分（20%）
	业绩（10分）
	1.供应商近三年（以合同签订时间为准）承担过类似灯光影响设备采购（供货）或演出项目的，每提供一个业绩合同或协议得2分，最多得6分；

2.供应商供应商近三年（以合同签订时间为准）承担过类似灯光影响设备采购及演出服务一体化项目或设备租赁及演出服务一体化项目的，每提供一个业绩合同或协议得2分，最多得4分。
	提供合同复印件（至少包含封面页，内容页、签署页）并加盖供应商公章。

	
	
	人员（7分）
	供应商为本项目配置专属项目负责人、专职灯光师、音响师、演艺统筹、直播运营、主持人、固定乐队歌手，岗位人员齐全得10分，每缺少1人，扣1分，扣完为止。
	提供承诺函及人员身份证复印

	
	
	售后及履约承诺（3分）
	供应商针对本项目提供售后维保、演出全程技术操控不转包、售后响应、履约整改保障等专项承诺得3分。
	提供承诺函


十一、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十二、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本应为正本的完整复印件，副本、电子文档与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）响应文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第十二篇“供应商提交响应文件”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
十四、供应商编制响应文件格式要求

正/副本

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：
一、报价

（一）报价函

报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1  份，副本  1  份，电子文档1份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                                          供应商名称（公章）：

                                             年   月   日

（二）明细报价表



明细报价表

	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	2111
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	总计
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

                                                   供应商名称（公章）：
年   月   日

二、资格条件及其他

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件；

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
采购项目名称：                                                                                        
致：_________________（采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                               年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购项目名称：                                         

致：_________________（采购人名称）：

         （供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

     （签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

                                                年   月   日

五、基本资格条件承诺函

采购项目名称：                                                

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                             （供应商公章）

                                              年   月   日

六、技术条款差异表

技术条款差异表

采购项目名称：

	序号
	采购技术要求
	响应技术应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

                                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

七、商务条款差异表

商务条款差异表

采购项目名称：

	序号
	采购商务要求
	响应商务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

                                                年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

服务方案（格式自定）
九、其他应提供的资料（如有）
附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项


目


编



号：

供应商名称：

法定代表人：

联




系


电


话：

授


权




代


表：

联



系



电



话：

                                              投标单位(公章):

                                          日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：重庆鸿兴招标代理有限公司项目

报名登记表

	项目号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	


报名费：500元/份                      代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司    

相关说明：
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供应商需在规定的报名时间内（工作日：每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），到重庆鸿兴招标代理有限公司缴纳报名费。地址：同投标地点一致；供应商在缴纳报名费后，请将《重庆鸿兴招标代理有限公司项目报名表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。
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