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第一篇  投标邀请书

重庆羽丰工程项目管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市大足区城市管理局（以下简称：采购人）的委托，对大足区垃圾分类建设项目(大足区生活垃圾分类中转站分类设施及部分设备采购)进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号及名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量

（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	包1：大足区生活垃圾分类中转站分类设施及部分设备采购
	2186.00
	40.00
	1
	工业或其他未列明行业


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为2186.00万元。
三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%。

（1）投标人所提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标人应出具中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（2）投标人所提供的货物制造商非全部为小微企业的，投标人应以签订分包意向协议的形式，将其合同总份额的30%及以上分包给中小企业制造商，该分包意向协议合同份额的60%及以上应当分包给小微企业制造商，投标人提供的分包意向协议中应明确投标产品名称、制造商名称、制造商中小微型企业等级、合同份额、合同份额所占合同总金额的比例，分包意向协议须加盖投标人公章。投标人应提供承担所分包份额的中小企业制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。投标人未提供分包意向协议的，不享受中小企业扶持政策，且资格审查不通过。

（3）投标人若为小微企业且为合同总份额30%及以上所投产品的制造商，应提供其承担合同份额的承诺函（加盖投标人公章，格式自定）和其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，无需提供分包意向协议。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在规定的招标文件提供期限内登录“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件）的获取和下载，无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

注：登录“重庆市政府采购网”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作投标文件、开标解密。

（三）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有按照以下三种招标文件获取方式完成网上获取招标文件，投标人才被视为依法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

1.投标人应当在采购公告规定的招标文件提供期限内，登录“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，即可完成招标文件获取。

2.投标人应当在采购公告规定的招标文件提供期限内，登录“重庆市政府采购网”，在意向采购公告界面，点击采购公告右上方的“获取招标文件”按钮→系统会自动链接进入到该项目“电子标书在线获取”界面，投标人只需点击“在线获取”按钮，即可完成招标文件获取。

3.投标人应当在采购公告规定的招标文件提供期限内，登录“重庆市政府采购网”，在意向采购公告界面，投标人点击采购公告附件下载按钮，系统会自动链接进入到该项目“电子标书在线获取”界面，投标人只需点击“在线获取”按钮，即可完成招标文件获取。

即：若投标人未通过以上获取招标文件方式完成招标文件的下载、获取，投标人将无法在电子招投标系统中上传投标文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由投标人自行承担）并下载投标文件制作系统，制作投标文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照其中要求操作。

2.投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“投标文件制作工具下载_64(含32位)”、“统一签章客户端（正式版）” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》要求操作。

（四）招标文件公告期限：自招标公告发布之日起五个工作日。

（五）招标文件获取期限：自招标公告发布之日起五个工作日。
（六）投标文件递交

1.投标文件递交方式：本项目采用网上递交方式，投标人于投标文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应投标项目，进行投标文件递交。

2. 投标文件递交开始时间：自招标公告发布之日起。
3.投标文件递交截止时间：2026年  月 日10:00（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）开标信息
1.开标时间：同投标文件递交截止时间。

2.开标方式：本项目采用网上在线开标方式，投标人的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线开标的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前30分钟登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。开标开始后投标人须根据电子招投标系统引导在电子开标室完成投标文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

投标人的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于开标时间前，到达线下指定开标地点（重庆市大足区公共资源综合交易事务中心前台大屏指示的开标室）参加在线开标。投标人线下持对应设备到线下指定开标地点参与在线开标都是由投标人主观自行决定。因投标人自身原因导致未能在规定时间内解密投标文件或参与在线开标的，其后果由投标人自行承担。
注：电子招投标系统开标时间前30分钟是投标人自主在线准备环节时间（是否在线准备由投标人主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 投标人如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密投标文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。投标人在不能正常解密的情况下，投标人可向采购人/采购代理机构申请，启用上传备份投标文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，投标人既不解密，也未提供备份投标文件作为补救措施的，视为投标人主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因投标人主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传备份投标文件的方法作为补救措施或者申请启用备份投标文件后仍不在规定解密时长内提供有效的备份投标文件的情况，都视为投标人在递交投标文件截止时间后撤销投标文件，投标无效且投标人不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》（《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、投标保证金

（一）投标保证金：投标人应采用转账或保函方式足额提交投标保证金。

1.转账方式

1.1投标保证金转账至下表中任一账户，办理时请注明“投标保证金：DZQ26A000XX包1”字样。到账截止时间同投标截止时间，投标人需充分考虑异地或跨行转账等的时间差，并自行承担相应后果。

1.2投标人将“投标保证金转账凭据复印件”和“基本存款账户信息复印件”附在电子投标文件尾页中。
	重庆市大足区公共资源综合交易事务中心

	账户1
	开户行： 

	
	账  号： 

	账户2
	开户行： 

	
	账  号： 

	账户3
	开户行： 

	
	账  号： 

	账户4
	开户行： 

	
	账  号： 

	账户5
	开户行： 

	
	账  号： 


2.保函方式

2.1纸质保函：按照《重庆市财政局关于开展政府采购保函业务的通知》（渝财采购〔2023〕7号）的要求，担保方应当在财政监管部门完成备案申请。

2.2电子保函：前往重庆市政府采购网自主申请。投标人将电子保函附在电子投标文件尾页中。

注：保函担保项目必须为本项目，受益人为采购人或采购代理机构，生效开始时间早于投标文件递交截止时间，有效期或保证期须满足投标有效期，须不可撤销且为见索即付，支持3个工作日之内办结索赔申请。

（二）投标保证金退还方式

1.采用转账提交的：未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还至投标人银行基本账户；中标人的投标保证金在与采购人签订合同后5个工作日内退还至中标人银行基本账户；联系电话：康老师023-43726190。

2.采用保函提交的：未中标投标人的投标保函在中标通知书发出后凭书面申请（格式详见附件）办理退还；中标人的投标保函在合同签订后凭书面申请办理退还。有效期已结束的保函自动作废，不予办理退还；联系电话：李老师15696217580。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（五）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，落实对本国产品的支持政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网、重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/dazuweb/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目包1接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、现场踏勘

为减少相关误差，如潜在投标人需要进行现场踏勘的，请自行组织实施。投标人对考察中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

九、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区城市管理局 

联系人：陈老师
电  话：023-43722622
地  址：重庆市大足区龙岗街道草街子路1号

（二）采购代理机构：重庆羽丰工程项目管理咨询有限公司 

联系人：李老师 

电  话：15696217580

地  址：重庆市两江新区青枫北路12号双鱼座A座1202
第二篇  项目技术（质量）需求

一、招标项目一览表

包1：

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	垃圾分类标识及设施
	22套（其中，可回收物垃圾桶220个）
	1.污水处理系统一体化装置为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

3.“中小企业声明函”中“标的名称”及“招标文件中明确的所属行业”需按照本表“产品名称（设备名称）”和第一篇“一、招标项目内容”中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业” 进行填写。

4.设施和设备须符合《生活垃圾转运站运行污染控制要求》（DB50/T 1654-2024）及其他国家现行有关的规范、规程及标准。

	2
	河水净化一体化设备
	3套
	

	3
	污水处理系统一体化装置
	1套
	

	4
	光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅰ型
	21套
	

	5
	光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅱ型
	1套
	


二、招标项目技术需求

 “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

（一）垃圾分类标识及设施
（1）垃圾分类标识

生活垃圾分类中转站应按照重庆市生活垃圾分类工作领导小组办公室发布的《重庆市生活垃圾分类收运设施设置指南》的最新要求，设置相关标识和宣传语；即在每个生活垃圾分类中转站建筑外墙指定方框（尺寸：≤3500mm×2000mm）内布置垃圾分类标识（如下图）和宣传语“垃圾分一分 大足美十分”。
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（2）垃圾分类设施

※在每个生活垃圾分类中转站配备10个可回收物垃圾桶，其中按纺织物、纸张、塑料、玻璃、金属各配备2个可回收物垃圾桶。

可回收物垃圾桶的标识及参数如下：

1)可回收物垃圾桶的标识
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2)可回收物垃圾桶的参数

1.容量≥240L；

2.总质量≥17.9kg，单桶身重量（不含轮、轴）≥11.9kg，盖子重量：≥1.5kg；

3.规格尺寸（mm）：570（±5）×720（±5）×1070（±5）；

4.垃圾桶材质：HDPE（高密度聚乙烯），重锤冲击（5kg,0.8m) 桶盖、把手、桶底无裂纹和损坏，维卡耐热（240kg, 1h，125℃)；

5.正常使用温度：-25℃～60℃；

6.注塑成型要求：桶体及桶盖采用高密度聚乙烯一次性注塑成型，桶盖密闭性好，桶沿有生产时间标注及容量大小标识；

7.加强筋要求：垃圾桶沿口选用双裙边设计，设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械强度；桶身两侧面设有高830mm×宽285mm（±5mm）的倒U形加强凹面筋，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力；桶体把手与桶体连接设有8根加强筋，桶身两侧面各设4根加强筋，桶身四个转角各设有1根加强筋，桶身正面上方设有3根加强筋，加强筋厚度不低于5mm，增强桶身整体结构强度；

8.外观及衔接要求：塑料垃圾桶表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，易清洗；桶盖与桶身密闭严实四周无缝隙，桶身把手为两联把手，带有耐磨防滑功能；桶体与桶盖采用插销连接；

9.材质耐紫外线辐照性能：塑料垃圾桶桶体及桶盖材料在耐紫外线强度不小于40W/㎡)连续照射50h后，不产生显著变色,外观无变化；

10.产品技术标准符合《塑料垃圾桶通用技术条件（CJ/T280-2020）》；

11.桶底设置矩形框放射状加强筋，增强桶底的结构强度，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；桶底设有不低于37个耐磨钉安装孔，可根据需要设置不低于37个耐磨钉，与地面接触过程中减少磨损；

12.轮子：≥Φ200×50mm，重量≥1.0kg，单轮承载≥100kg，外轮为橡胶原料，内轮框为聚乙烯材质，纯橡胶的外轮，减少移动时所产生的噪音，使其移动起来更加平稳；弹簧扣：轮子采用不锈钢材质的弹簧扣，具有防盗效果，内圈聚乙烯带合金销钉，方便安装与拆卸。特点：轮盘的外表侧光滑，易清洗；在轮盘的内表侧添加加强筋，每条加强筋与轮盘都有做适度的倒角，增加结构的牢度；

13.轮轴：Φ21.5×550mm，重量≥0.4kg，本轮轴采用镀锌圆钢材料，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，满载时在各种路况下不会发生变形；橡胶轮与底轴连接方式为直接插入固定，可以有效的防止盗卸。

（二）河水净化一体化设备
河水净化一体化设备共3套，每套技术和参数要求如下：

（1）设备尺寸：≤Φ1500×H1500；
※（2）处理水量：≥1t/h；
（3）材质：池体主材为304不锈钢；
（4）配置：加药消毒设备及控制仪表；

（5）出水水质须达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的标准；

（6）进水水质不低于《中华人民共和国地表水环境质量标准》划分的地表水水质类别中的地表水三类水。
（三）污水处理系统一体化装置
污水处理系统一体化装置共1套，技术和参数要求如下：

※（1）污水日处理规模≥4吨/日；
（2）长宽高尺寸（mm）：≤9500×3000×3000；
（3）电压等级：380V；
（4）功率：≤9.5kW；
（5）池体主材为碳钢；
（6）设备外表面防腐：底漆2遍+面漆2遍；
（7）设备内防腐：玻璃钢三布五涂，具体做法铺设‌三层玻璃纤维布‌和涂刷‌五层树脂涂层‌，层层叠加固化形成高强度、耐腐蚀的复合衬层；

※（8）出水水质须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1/B级的标准，具体水质要求为COD≤500mg/L、BOD≤350mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L、pH=6.5-9.5、SS≤ 400mg/L 、动植物油≤100mg/L；

 （9）进水水质要求：COD≤10000mg/L、BOD≤5000mg/L、氨氮≤100mg/L、总氮≤200mg/L、总磷≤40mg/L、pH=5-8、SS≤ 800mg/L 、动植物油≤400mg/L。

（四）光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅰ型

※光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅰ型共21套，每个站站界内面积约275m2~1985m2，每个站除臭面积约142.2m2~174.2m2。

每套技术和参数要求如下：

（1）总体要求

光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅰ型须利用光伏发电、物联网、传感器、AI摄像头、AI分析与自动执行、生物降解与光催化、离子新风等先进技术，实现臭气在产生、集聚、外溢全过程的一体化除臭功能；改善环卫工人作业环境，从而实现生活垃圾分类中转站异味监测、除臭、清洗等全流程管控和执行；
（2）具体要求
1）光伏新能源单元

光伏新能源单元配置光伏新能源系统共1套，每套技术和参数要求如下：

1.装机容量：10kW；

2.配置要求：19块550W光伏板，10kW逆变器一台，支架和线缆按现场实际配置；

3.按电力公司要求完善并网手续办理达到使用要求。

2）物联网智控单元

物联网智控单元配置物联网智控系统1套，每套符合如下技术要求和参数：

1.硬件设备

1.1智能边缘监控终端设备
1.1.1接入AI摄像头、分析垃圾沟、地面是否肮脏，基于AI分析结果，联动除臭单元的生物除臭系统、负压新风一体化除臭系统、冲洗除臭系统；

1.1.2监测硫化氢、氨气气体，传感器可远程标定，具有自动清洗气室单元；

1.1.3支持除臭单元的生物除臭系统、负压新风一体除臭系统、冲洗除臭系统的系统启停，启动模式包括定时、手动、联动和远程控制模式；

1.1.4支持站级大屏显示、实现实时数据、报警等信息大屏显示；

1.1.5支持与语音播报模块通信、实现语音信息播报；

1.1.6支持4G无线通信或者以太网通信；

1.1.7支持光伏新能源系统供电或市电供电。

1.2除臭单元的冲洗除臭系统联动：可联动除臭单元的冲洗除臭系统，对管沟进行冲洗。

1.3 LCD显示屏

1.3.1功能：电容触摸屏，现场显示实时数据、报警等信息；

1.3.2数量：1台；

1.3.3尺寸：≥10寸。

1.4气体传感器

1.4.1功能要求：监测硫化氢、氨气气体浓度，并传输至智能边缘监控终端设备；

1.4.2一个硫化氢监测传感器，标定到期提醒功能，测量精度及方式依据现场确定；

1.4.3一个氨气监测传感器，标定到期提醒功能，测量精度及方式依据现场确定。

1.5 AI摄像头

1.5.1功能要求：识别、分析管沟、地面是否肮脏；

1.5.2两个红外防水彩色AI摄像头，每个参数如下：

①传感器类型：1/3英寸CMOS；

②像素：400万；

③最大分辨率：2560×1440；

④防护等级：IP67。

1.6视频摄像头+硬盘录像机

1.6.1功能要求：视频监控，支持监控平台远程调用和查看；

1.6.2一个中速球摄像机：

①传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；

②像素：≥200万；

③最大分辨率：≥1920×1080。

1.6.3一台数字硬盘录像机：

①主处理器为工业级微控制器；

②操作系统为嵌入式Linux操作系统；

③前智能分析支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；

④数字硬盘录像机专用硬盘：存储容量≥2TB。

2.系统软件

2.1监测系统平台

2.1.1采用B/S结构的方式，管理员可以随时随地对系统进行管理；

2.1.2系统平台数据库对监测点采集上传的数据进行实时分析，生成各类统计报表、曲线图，告警时及时消息推送；

2.1.3通过人机界面展示、告警、查询、储存等。

2.2移动应用：包含移动APP应用软件，可通过APP或者小程序查看实时数据、报表等信息。

2.3线缆及配套件：管道、漏电保护器、电源线、PVC线槽、护管等。

3）除臭单元

1.冲洗除臭系统

冲洗除臭系统配置1套，每套技术和参数要求如下：

1.1水沟自动冲洗水箱1套，参数如下：
1.1.1水箱材质：201不锈钢；

1.1.2水箱容量：≥100L；

1.1.3水箱尺寸（mm）：≥640×390×390；

1.2高压清洗机1台，须符合如下参数：

1.2.1尺寸（mm）：≤840×590×980；

1.2.2功率：≥5.5kW；

1.2.3流量：≥15L/min；

1.2.4电压/频率：380V/50Hz；

1.2.5工作压力：≥200bar；

1.2.6高压胶管：耐压≥500bar；

1.2.7最高进水温度：60℃；

1.2.8电源线长度：≥5m；

1.2.9电机转速：1450R.P.M.；

1.2.10电机绝缘等级：F；

1.2.11重量：65kg；

1.2.12泵材质：不锈钢；

1.2.13设备控制方式：液晶显示、调节参数，监控设备状态实时显示；

1.2.14设备构造：2轮可移动，可吊装；

1.2.15高压清洗机采用单项调节装置实现压力调节功能；通过手动调压阀的阀杆的上下伸缩变化，控制调节高压柱塞泵压力的升高和降低；

1.2.16设备可24小时连续运转；

1.2.17验收引用规范：JB/T6909-2014《超高压泵》、GB/T26135-2010《高压清洗机》、JB/T4297-2008《泵产品涂漆技术条件》。

2.负压新风一体化除臭系统

负压新风一体化除臭系统配置1套，每套技术和参数要求如下：

2.1一体化主机尺寸（mm）：≤2000×2000×1400；
2.2处理风量：≥10000m³/h，其中送风≥10000m³/h，排风≥10000m³/h；

2.3设备功率：≤9.5kW；

2.4电压：380V；

2.5设备材质：聚氨酯静电喷涂板,铝合金框架；

2.6设备净重≤300kg；

2.7设备包含：送风机：Q≥10000m³/h，P≥780Pa，N≥4.0kW；排风机：Q≥10000m³/h，P≥780Pa，N≥4.0kW；等离子模块：离子数量≥6根，N=0.3kW，香氛板；光催化模块：紫外线灯管≥8根，N=1.2kW，贵金属纳米催化板2个；

2.8管道系统：负压收集管道系统、离子新风管道系统按项目需求配置；

2.9附件：含网架、管道支架及配件、螺栓等；

2.10配电箱按需求定制。
3.生物除臭系统

生物除臭系统配置1套，每套具体配置须符合如下参数：

3.1主机外形尺寸（cm）：71（±1）×40（±1）×36（±1）；

3.2配电控制箱外形尺寸（cm）：48（±1）×36（±1）×30（±1）；

3.3生物型除臭微生物菌剂自动补给系统外形尺寸（cm）：40（±1）×40（±1）×70（±1）；

3.4喷雾量：≥72kg/h；

3.5功率：≤3.6kW；

3.6电压：220V；

3.7喷雾管道：主机出雾口4个Φ110；喷雾管道共4根，管径Φ110，长度按实际配置，每根喷雾管道的喷雾孔孔径30mm，孔距500mm/250mm；

3.8控制方式：智能数字时序控制器；

3.9运行模式：手动开关控制/自动循环控制/分段时序控制；

3.10配备数显LCD屏幕、智能开关；

3.11适用温度为1～45℃；

3.12雾粒直径：5～10μm；

3.13其他要求及配置：水压0.09～0.35MPa。

4）试运行服务

1.光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅰ型在除臭系统的安装、联动试车验收合格后，提供三个月专人(≥21人)试运行运维服务，具体要求如下：

1.1投标人每周派专人（≥21人）进行新能源物联网智控除臭系统Ⅰ型除臭效果巡查服务至少一次，发现问题须立即整改，对于出现故障的设备要及时维修。每两周对生物型除臭微生物菌剂使用的专用设备进行清洗和保养至少一次。

1.2投标人应每周按招标人要求数量，将生产日期在当周之内的桶装生物型除臭微生物菌剂送至使用站点至少一次，确保每个站点使用的生物型除臭微生物菌剂保持微生物菌在最佳活性状态，除臭效果最优。

※2.光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅰ型在提供三个月试运行维护期间的生物型除臭微生物菌剂≥1680桶(25kg/桶)。
生物型除臭微生物菌剂的参数如下：

2.1有效活菌总数检测方法按GB20287-2006的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

*有效活菌总数≥45亿/mL或有效活菌数≥45亿/mL

2.2杂菌率检测方法按GB20287-2006的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

*杂菌率=0%

2.3粪大肠菌群检测方法按GB/T19524.1-2004的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

*粪大肠菌群≤0.4MPN/mL

2.4除臭效率检测方法按CJ/T516-2017 6.19的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

硫化氢≥93%

2.5除臭效率检测方法按CJ/T516-2017 6.19的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

氨≥90%

2.6除臭效率检测方法按CJ/T516-2017 6.19的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

甲硫醚≥83%

2.7除臭效率检测方法按CJ/T516-2017 6.19的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

甲硫醇≥86%

2.8有害物质检验方法按《化妆品安全技术规范》2015版的规定进行检验检测，检测结果或结论符合如下参数：

砷≤0.020mg/kg

2.9有害物质检验方法按《化妆品安全技术规范》2015版的规定进行检验检测，检测结果或结论符合如下参数：

汞≤0.007mg/kg

2.10有害物质检验方法按《化妆品安全技术规范》2015版的规定进行检验检测，检测结果或结论符合如下参数：

铅≤0.250mg/kg

2.11急性经口毒性试验按《消毒技术规范》（卫生部2002年版）的规定进行检测，检测结果或结论要求如下：

属实际无毒级别或属于实际无毒级或属实际无毒

2.12多次完整皮肤刺激试验按《消毒技术规范》（卫生部2002年版）的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

属无刺激性

2.13急性吸入毒性试验按《消毒技术规范》（卫生部2002年版）的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

属实际无毒级别或属于实际无毒级或属实际无毒

2.14闪点按GB/T21615-2008危险品易燃液体闭杯闪点试验方法的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

*100.0℃以下未出现，闪点≥60℃

（五）光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅱ型

※光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅱ型共1套，站界内面积约3635m2，站内除臭面积约422.4m2。

每套技术和参数要求如下：

（1）总体要求
光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅱ型须利用光伏发电、物联网、传感器、AI摄像头、AI分析与自动执行、生物降解与光催化、离子新风等先进技术，实现臭气在产生、集聚、外溢全过程的一体化除臭功能；改善环卫工人作业环境，从而实现生活垃圾分类中转站异味监测、除臭、清洗等全流程管控和执行。

（2）具体要求
1）光伏新能源单元
1.装机容量：20kW；

2.配置要求：37块550W光伏板，20kW逆变器一台，支架和线缆按现场实际配置；

3.按电力公司要求完善并网手续办理达到使用要求。

2）物联网智控单元

物联网智控单元配置物联网智控系统1套，每套符合如下技术要求和参数：

1.硬件设备

1.1智能边缘监控终端设备
1.1.1接入AI摄像头、分析垃圾沟、地面是否肮脏，基于AI分析结果，联动除臭单元的生物除臭系统、负压新风一体化除臭系统、冲洗除臭系统；

1.1.2监测硫化氢、氨气气体，传感器可远程标定，具有自动清洗气室单元；

1.1.3支持除臭单元的生物除臭系统、负压新风一体除臭系统、冲洗除臭系统的系统启停，启动模式包括定时、手动、联动和远程控制模式；

1.1.4支持站级大屏显示、实现实时数据、报警等信息大屏显示；

1.1.5支持与语音播报模块通信、实现语音信息播报；

1.1.6支持4G无线通信或者以太网通信；

1.1.7支持光伏新能源系统供电或市电供电。

1.2除臭单元的冲洗除臭系统联动：可联动除臭单元的冲洗除臭系统，对管沟进行冲洗。

1.3 LCD显示屏

1.3.1功能：电容触摸屏，现场显示实时数据、报警等信息；

1.3.2数量：1台；

1.3.3尺寸：≥10寸。

1.4气体传感器

1.4.1功能要求：监测硫化氢、氨气气体浓度，并传输至智能边缘监控终端设备；

1.4.2二个硫化氢监测传感器，标定到期提醒功能，测量精度及方式依据现场确定；

1.4.3二个氨气监测传感器，标定到期提醒功能，测量精度及方式依据现场确定。

1.5 AI摄像头

1.5.1功能要求：识别、分析管沟、地面是否肮脏；

1.5.2四个红外防水彩色AI摄像头：

①传感器类型：1/3英寸CMOS；

②像素：400万；

③最大分辨率：2560×1440；

④防护等级：IP67。

1.6视频摄像头+硬盘录像机

1.6.1功能要求：视频监控，支持监控平台远程调用和查看；

1.6.2二个中速球摄像机：

①传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；

②像素：≥200万；

③最大分辨率：≥1920×1080。
1.6.3一台数字硬盘录像机：

①主处理器为工业级微控制器；

②操作系统为嵌入式Linux操作系统；

③前智能分析支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；

④数字硬盘录像机专用硬盘：存储容量≥4TB。

2.系统软件

2.1监测系统平台

2.1.1采用B/S结构的方式，管理员可以随时随地对系统进行管理；

2.1.2系统平台数据库对监测点采集上传的数据进行实时分析，生成各类统计报表、曲线图，告警时及时消息推送；

2.1.3通过人机界面展示、告警、查询、储存等

2.2移动应用

包含移动APP应用软件，可通过APP或者小程序查看实时数据、报表等信息。

2.3线缆及配套件

管道、漏电保护器、电源线、PVC线槽、护管等。

3）除臭单元

1.冲洗除臭系统

冲洗除臭系统配置2套，每套具体配置须符合如下参数：

1.1水沟自动冲洗水箱1套，参数如下：
1.1.1水箱材质：201不锈钢；

1.1.2水箱容量：≥100L；

1.1.3水箱尺寸（mm）：≥640×390×390。

1.2高压清洗机1台，须符合如下参数：

1.2.1尺寸（mm）：≤840×590×980；

1.2.2功率：≥5.5kW；

1.2.3流量：≥15L/min；

1.2.4电压/频率：380V/50Hz；

1.2.5工作压力：≥200bar；

1.2.6高压胶管：耐压≥500bar；
1.2.7最高进水温度：60℃；

1.2.8电源线长度：≥5m；

1.2.9电机转速：1450R.P.M.；

1.2.10电机绝缘等级：F；

1.2.11重量：65kg；

1.2.12泵材质：不锈钢；

1.2.13设备控制方式：液晶显示、调节参数，监控设备状态实时显示；

1.2.14设备构造：2轮可移动，可吊装；

1.2.15高压清洗机采用单项调节装置实现压力调节功能；通过手动调压阀的阀杆的上下伸缩变化，控制调节高压柱塞泵压力的升高和降低；

1.2.16设备可24小时连续运转；

1.2.17验收引用规范：JB/T6909-2014《超高压泵》、GB/T26135-2010《高压清洗机》、JB/T4297-2008《泵产品涂漆技术条件》。

2.负压新风一体化除臭系统

负压新风一体化除臭系统配置2套，每套具体配置须符合如下参数：

2.1一体化主机尺寸（mm）：≤2000×2000×1400；
2.2处理风量：≥10000m³/h，其中送风≥10000m³/h，排风≥10000m³/h；

2.3设备功率：≤9.5kW；

2.4电压：380V；

2.5设备材质：聚氨酯静电喷涂板,铝合金框架；

2.6设备净重≤300kg；

2.7设备包含：送风机：Q≥10000m³/h，P≥780Pa，N≥4.0kW；排风机：Q≥10000m³/h，P≥780Pa，N≥4.0kW；等离子模块：离子数量≥6根，N=0.3kW，香氛板；光催化模块：紫外线灯管≥8根，N=1.2kW，贵金属纳米催化板2个；

2.8管道系统：负压收集管道系统、离子新风管道系统按项目需求配置；

2.9附件：含网架、管道支架及配件、螺栓等；

2.10配电箱按需求定制。
3.生物除臭系统

生物除臭系统配置2套，每套具体配置须符合如下参数：

3.1主机外形尺寸（cm）：71（±1）×40（±1）×36（±1）；

3.2配电控制箱外形尺寸（cm）：48（±1）×36（±1）×30（±1）；

3.3生物型除臭微生物菌剂自动补给系统外形尺寸（cm）：40（±1）×40（±1）×70（±1）；

3.4喷雾量：≥72kg/h；

3.5功率：≤3.6kW；

3.6电压：220V；

3.7喷雾管道：主机出雾口4个Φ110；喷雾管道共4根，管径Φ110，长度按实际配置，每根喷雾管道的喷雾孔孔径30mm，孔距500mm/250mm；

3.8控制方式：智能数字时序控制器；

3.9运行模式：手动开关控制/自动循环控制/分段时序控制；

3.10配备数显LCD屏幕、智能开关；

3.11适用温度为1～45℃；

3.12雾粒直径：5～10μm；

3.13其他要求及配置：水压0.09～0.35MPa。

4）试运行服务

1.光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅱ型在除臭系统的安装、联动试车验收合格后，提供三个月专人(≥1人)试运行运维服务，具体要求如下：

1.1投标人每周派专人（≥1人）进行新能源物联网智控除臭系统Ⅱ型除臭效果巡查服务至少一次，发现问题须立即整改，对于出现故障的设备要及时维修。每两周对生物型除臭微生物菌剂使用的专用设备进行清洗和保养至少一次。

1.2投标人应每周按招标人要求数量，将生产日期在当周之内的桶装生物型除臭微生物菌剂送至使用站点至少一次，确保每个站点使用的生物型除臭微生物菌剂保持微生物菌在最佳活性状态，除臭效果最优。

※2.光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅱ型在提供三个月试运行维护期间的生物型除臭微生物菌剂≥160桶(25kg/桶)。

生物型除臭微生物菌剂的参数如下：

2.1有效活菌总数检测方法按GB20287-2006的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

*有效活菌总数≥45亿/mL或有效活菌数≥45亿/mL
2.2杂菌率检测方法按GB20287-2006的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

*杂菌率=0%

2.3粪大肠菌群检测方法按GB/T19524.1-2004的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

*粪大肠菌群≤0.4MPN/mL

2.4除臭效率检测方法按CJ/T516-2017 6.19的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

硫化氢≥93%

2.5除臭效率检测方法按CJ/T516-2017 6.19的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

氨≥90%

2.6除臭效率检测方法按CJ/T516-2017 6.19的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

甲硫醚≥83%

2.7除臭效率检测方法按CJ/T516-2017 6.19的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

甲硫醇≥86%

2.8有害物质检验方法按《化妆品安全技术规范》2015版的规定进行检验检测，检测结果或结论符合如下参数：

砷≤0.020mg/kg

2.9有害物质检验方法按《化妆品安全技术规范》2015版的规定进行检验检测，检测结果或结论符合如下参数：

汞≤0.007mg/kg

2.10有害物质检验方法按《化妆品安全技术规范》2015版的规定进行检验检测，检测结果或结论符合如下参数：

铅≤0.250mg/kg

2.11急性经口毒性试验按《消毒技术规范》（卫生部2002年版）的规定进行检测，检测结果或结论要求如下：

属实际无毒级别或属于实际无毒级或属实际无毒。

2.12多次完整皮肤刺激试验按《消毒技术规范》（卫生部2002年版）的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

属无刺激性

2.13急性吸入毒性试验按《消毒技术规范》（卫生部2002年版）的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

属实际无毒级别或属于实际无毒级或属实际无毒

2.14闪点按GB/T21615-2008危险品易燃液体闭杯闪点试验方法的规定进行检测，检测结果或结论符合如下参数：

*100.0℃以下未出现，闪点≥60℃

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后60个日历日内交货并完成安装调试。

※（二）交货地点

采购人指定地点（重庆市大足区）。

※（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

※本次报价须为人民币报价，投标人的报价为完成本货物采购项目的全部包干总价，报价包含完成本项目所需货物本体购置、标配零部件、备品备件及专用工具、包装、运输、装卸、现场就位、安装调试、检测校验、试运行、技术培训、技术资料交付、质保期内售后服务、维修更换、项目管理、人工差旅、各类风险、不可预见费、全部税费及合理利润等为履行合同所发生的一切直接、间接费用，凡为完成本项目所必需的所有工作内容，无论是否在本招标文件中逐一列明，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不另行支付任何其他费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

※若因场地限制等不可抗力因素导致设备尺寸变化的，经采购人确认后实施，其价格不作调整。
三、质量保证及售后服务

※（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到1年。

※（二）售后服务内容

1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

※（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

※合同签订后，采购人向中标人支付合同金额25%的预付款，安装进度达到50%时采购人支付合同金额15%的进度款，安装进度达到80%时采购人支付合同金额30%的进度款，货物安装完毕并经采购人验收合格后，中标人向采购人开具发票，采购人在收到发票后5个工作日内以转账方式向中标人支付30%的合同金额。

※注：（1）在采购人支付预付款前，中标人须提供与预付款同等额度的保函（受益人为采购人），保函按照《重庆市财政局关于开展政府采购保函业务的通知》（渝财采购〔2023〕7号）的要求，担保方应在财政监管部门完成备案申请。

（2）付款前中标人需开具相应金额的增值税发票。
五、知识产权

※采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

※投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

※所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
八、其他商务要求内容

※中标人若为经销商的，须在合同签订前提供制造商认可的经销商资格材料。

※投标人需承诺在质保期内售后服务所产生的费用以及安全生产事故等一切费用与本单位无关，且在合同签订前，需在采购人所在地自有或授权有售后服务机构，自身设立机构售后的，须提供该机构的工商注册证明；授权其它机构售后的，须提供该机构的工商注册证明和授权服务协议原件，以备采购人核验真实性，否则视为自动放弃中标资格。
第四篇  资格审查及评标办法
一、资格审查及符合性审查
若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。
（一）资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	3
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	4
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素（政策性加分除外）分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在线要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清内容以线下书面形式作出，文件电子化上传。投标人通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标室的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（注意：澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，由采购人委托评标委员会按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按照项目技术（质量）需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按项目商务需求的优劣顺序排列；以上所有都相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。
三、评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例及有关说明 ”

	2
	技术部分

（60%）
	60分
	1.起评分

有效投标人的起评分为25分。

2.扣分条款

2.1投标文件对第二篇投标应答有一条不满足或负偏离重要技术需求的（“*”标注条款），每负偏离1条扣0.5分。

2.2投标文件对第二篇投标应答有一条不满足或负偏离的一般性技术需求的（非“※”和非“*”标注条款），每负偏离1条扣0.2分。
	

	
	
	
	3.加分条款
3.1视频演示评审（最高6分）

投标人须提供光伏新能源物联网智控除臭系统I型物联网智控单元系统软件中监测系统平台录屏演示视频，演示视频要求如下：

视频格式统一为MP4格式，总时长不得超过5分钟，为系统操作完整录屏＋讲解，需完整展示以下全部功能模块：

（1）站点信息维护（1分）：演示创建站点、编辑及维护各生活垃圾分类中转站站点基础信息全过程；

（2）实时数据展示（1分）：平台实时在线显示硫化氢（H₂S）、氨气两项气体浓度监测数据；

（3）数据告警功能（1分）：演示告警阈值参数配置、超标后平台弹窗告警提示效果；

（4）数据报表功能（1分）：可自动生成硫化氢、氨气历史监测数据报表、历史告警记录查询与导出；

（5）远程控制功能（1分）：通过平台远程下发指令，分别对生物除臭系统、负压新风一体化除臭系统、冲洗除臭系统执行启停操作；

（6）视频监控功能（1分）：在线调取各站点摄像头实时画面预览、历史录像回放、现场画面截图存储操作。

注：演示视频未按要求录屏、未展示指定效果、视频模糊不清的，对应分项不得分。未按要求提交光伏新能源物联网智控除臭系统I型物联网智控单元系统软件中监测系统平台录屏演示视频、视频格式非MP4、视频总时长超5分钟，本评审项整体不予计分。
3.2项目认知与了解方案评审（最高6分）

投标人须结合本项目生活垃圾分类、收集、转运及处置实际情况，编制针对性项目认知与了解方案。方案内容须包含但不限于：项目概况及基本情况、项目周边环境、生活垃圾分类设施及设备现状调查（含收集转运设施位置、转运方式、转运能力、服务范围、垃圾分类标识及设施、环保配套设施等）、项目现状问题统计与分析、项目建设需求、建设目标及项目实施价值等。

评审计分标准：方案内容完整、针对性强、贴合项目实际、无任何瑕疵得6分；方案内容存在1处瑕疵得4分；方案内容存在2处瑕疵得3分；方案内容存在3处瑕疵得1分；方案内容存在4处及以上瑕疵得0分。

3.3污水处理系统一体化装置二次设计方案评审（最高6分）

投标人须针对本项目污水处理系统一体化装置编制专项二次设计方案，方案须完整包含技术方案、工艺图纸及图说、工艺调试方案三大部分，具体内容要求如下：

（1）技术方案包含但不限于：①工艺方案：水质水量分析、工艺选型确定、系统整体设置、季节工况变化应变措施等；

②工艺配套方案：电气系统、自动控制系统、总图布局、给排水系统设计等；③工艺运行费用分析，包含环境保护、劳动保护、设备防腐防护等专项措施。

（2）工艺图纸及图说包含但不限于：配套设计图说、平面布置图、立面图、项目总图、给排水总图、电气平面及接电图、工艺流程及高程图、设备加工制造图；全套三维效果图（含正立面图、正侧视图、非正侧视图、俯视图）及配套图说、三维效果透视图（含俯视图、正侧视图、侧视图、正剖图）。

（3）工艺调试方案包含但不限于：管理及技术人员配置方案、设备调试质量控制方案、设备调试安全控制方案、系统调试主要内容（系统调试、菌种接种、菌群驯化、工艺参数确定、调试规程编制等）、调试前期准备（人员安排、土建及设备安全检查、电气及管道阀门核查、调试仪器及菌种筹备等）、设备正式调试流程、菌种接种及培菌步骤、调试问题统计分析及整改方案、调试阶段划分及实施计划、调试工作总结。

评审计分标准：方案内容完整、针对性强、贴合项目实际、无任何瑕疵得6分；方案内容存在1处瑕疵得4分；方案内容存在2处瑕疵得3分；方案内容存在3处瑕疵得1分；方案内容存在4处及以上瑕疵得0分。

3.4光伏新能源物联网智控除臭系统二次设计方案评审（最高6分）

投标人须针对本项目光伏新能源物联网智控除臭系统编制专项二次设计方案，方案包含技术方案、工艺图纸及图说、工艺调试方案三大部分，具体要求如下：

（1）技术方案包含但不限于：

①项目背景、建设目标及总体要求；

②项目臭气治理难点分析；

③除臭工艺对比分析与工艺选型确定；

④整体工艺配置与设备选型；

⑤各单元详细设计及参数确定：

1）光伏新能源单元：各站点需求分析与容量配置、项目场址及太阳能资源分析、系统总体方案（系统组成、装机容量、发电量测算）、电气系统设计（接入设计、电气一次设计、电气二次设计、通信系统）、土建及消防配套系统设计。

2）物联网智控单元：系统总体架构、系统组成、核心业务联动流程；前端硬件与边缘控制系统详细设计；本地监测、AI识别、多模式设备联动控制功能设计；WEB管理端、移动端软件平台功能设计。

3）除臭单元：

冲洗除臭系统：项目背景目标、各站点冲洗除臭需求统计、总体工艺方案、系统组成及设备功能特点；

负压新风一体化除臭系统：除臭规模及面积统计、臭气成分与排放标准分析、工艺论证、CFD气流模拟、整体设计方案及设备性能参数；

生物除臭系统：恶臭成分分析、生物除臭工艺原理与创新结合方案、核心设备参数及清单、生物菌剂技术机理与筛选体系、菌剂活性保障方案、站点定期配送服务方案、同类项目案例、承接单位实施能力介绍。

（2）工艺图纸及图说包含但不限于：

①全套设计图说；

②工艺总平面布置图（含光伏新能源单元、物联网智控单元、除臭单元）；

③总工艺流程图（含光伏新能源单元、物联网智控单元、除臭单元）；

④光伏新能源单元（含电气总平面图、接入系统图、光伏发电系统图、逆变系统原理图、光伏支架结构大样图、支架结构设计图）；

⑤物联网智控单元（含总平面布置图、系统流程图）；

⑥除臭单元包含但不限于：

1）总平面布置图；

2）冲洗除臭系统（含给排水平面布置图）；
3）负压新风一体化除臭系统（含系统图、管道布置图、电控原理图、主机设备三视图）；

4）生物除臭系统（含喷雾管道平面布置图、给排水平面布置图）。

（3）工艺调试方案包含但不限于：管理及技术人员配置、调试质量控制、调试安全控制、调试前期准备（人员排布、土建设备核查、电气管路检查、仪器及菌种筹备）、单体调试、联动调试、系统整体调试、工艺参数整定、调试规程编制、调试阶段计划、调试工作总结。

评审计分标准：方案内容完整、针对性强、贴合项目实际、无任何瑕疵得6分；方案内容存在1处瑕疵得4分；方案内容存在2处瑕疵得3分；方案内容存在3处瑕疵得1分；方案内容存在4处及以上瑕疵得0分。

3.5安装实施方案评审（最高4分）

投标人须针对本项目设备制造、运输、安装、单机试车、联动试车全过程编制专项安装实施方案，方案内容包含但不限于：设备制造方案、设备及材料运输方案、现场安装施工方案、单机试车及系统联动试车方案、项目管理及技术人员配置方案、施工质量控制方案、施工安全控制方案。

评审计分标准：方案内容完整、服务保障完善、贴合采购人实际需求、无任何瑕疵得4分；方案内容存在1处瑕疵得3分；方案内容存在2处瑕疵得1分；方案内容存在3处及以上瑕疵得0分。

3.6试运行及维护方案评审（最高4分）

投标人须编制本项目试运行及运维保障专项方案，内容包含但不限于：运维管理制度、运维人员配置方案、日常运维实施方案（设施运行管理总则、设备及构筑物运维措施、设备管理规程）、运行质量控制措施、故障及突发情况应急处置措施、岗位人员培训计划。

评审计分标准：方案内容完整、服务保障完善、贴合采购人实际需求、无任何瑕疵得4分；方案内容存在1处瑕疵得3分；方案内容存在2处瑕疵得1分；方案内容存在3处及以上瑕疵得0分。

3.7质量保证期及售后服务方案评审（最高3分）

投标人须编制针对性质量保证及售后服务方案，内容须完整包含：质保及售后服务整体流程、设备专项保修流程、明确质量保证期限、售后到场维修时限、设备恢复正常使用时限、专项维修实施方案、售后突发事件应急处理方案。

评审计分标准：方案内容完整、服务保障完善、贴合采购人实际需求、无任何瑕疵得3分；方案内容存在1处瑕疵得2分；方案内容存在2处瑕疵得1分；方案内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	（1）提供技术方案，格式自拟。
（2）本章评审条款所指“瑕疵”，存在下列任意情形之一的，由评标委员会统一认定：

1.方案内容缺项、表述不完整，未按本项目要求完成对应专项设计、数据分析、现状调查及内容介绍的；

2.方案内容前后矛盾、逻辑混乱、整体连贯性不足的；

3.方案通用性模板化严重，未结合本项目专属特性、未针对本项目工况定制编制，不适用本项目实施需求的；

4.方案存在逻辑漏洞、专业常识错误，设备制作、运输、安装、现场管理等方案不符合本项目实际场景、无法落地实施的；

5.质量保障、安全管理、运维服务等措施不合理，无法支撑项目建设及运营目标，不符合采购人及项目实际情况的；

6.方案内容存在现有技术条件无法实现、违背行业规范及工程常理的情形。

（3）本条款所指‘瑕疵’仅针对方案类文件；技术参数负偏离不适用本条，按本招标文件‘*’、‘※’技术条款执行扣分项或作无效投标。


	3
	商务部分

（10%）
	10分
	本项目试运行运维基础服务期限为项目验收合格之日起3个月，投标人须实质性满足该基础要求，在此前提下，投标人针对本项目整体项目承诺延长试运行运维服务期限，服务期限自基础3个月试运行运维服务期满后接续起算，按完整自然月计算，每额外增加完整1个月试运行运维服务期限得2分，不足1个月不计分、不四舍五入、不折算，本项最高得10分。 

注：本项为试运行运维服务期限，不等同于产品质量保证期（自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到1年）；投标人的承诺全部纳入合同约束，若中标后未兑现投标承诺，按合同违约处理。
	投标人提供承诺函，格式自拟。

	4
	政策性加分

（4分）


	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品的节能产品认证证书复印件（认证证书须由国家确定的认证机构出具，且处于有效期之内)。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品的环境标志产品认证证书复印件（认证证书须由国家确定的认证机构出具，且处于有效期之内)。


注：

（一）政府采购异常低价问题有关事项的说明

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;

1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;

1.3投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%

1.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1.1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例及有关说明 

1.对制造商全部为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。
2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；项目商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

5.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

5.2投标人未按规定提交履约保证金的；

5.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

5.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

5.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5.6中标人拒绝履行合同义务的；

5.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式一份，投标时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密投标文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，投标人须在电子开标室向采购代理机构申请提交备份投标文件，电子招投标系统会对备份投标文件与电子加密投标文件的一致性进行核验，若投标人操作失误，后果自行负责。

2.在电子投标文件中，除按招标文件第七篇“投标文件格式”签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章外，还须对电子投标文件逐页签章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.其他形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价（“第七篇 投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价一致。如果不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价为准），有选择的或有条件的报价将不予接受。

注：“投标文件制作系统中的报价一览表所填投标报价”与“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价”为同一投标报价信息。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.投标文件中经济文件“开标一览表（报价表）”的投标报价信息与电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价信息不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价信息为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

注：“投标文件制作系统中的报价一览表所填投标报价信息”与“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价信息”为同一投标报价信息。

（八）投标文件的递交

1.投标文件：按《政府采购全程电子化系统供应商操作手册(CA证书签章版)》中相关流程递交。

2.须提交的相关原件（如果有，如纸质保函原件、演示视频U盘原件等）：应分别完整封装，且在封套上注明项目号、采购执行编号、 项目名称、投标人名称。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字，于开标时间前30分钟内完成现场递交（例如：开标时间为10:00，那现场原件递交开始时间为9：30）。相关原件递交地点同线下指定开标地点一致。
四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）投标人在规定的时间内解密投标文件，开标室将展示投标人名称、投标价格和《开标一览表》。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市大足区公共资源综合交易事务中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网和重庆市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
（三）中标通知书领取

前往重庆羽丰工程项目管理咨询有限公司（地址：重庆市两江新区大竹林街道青枫北路12号双鱼座A座25-6，电话：15696217580）领取。

（四）领取中标通知书提交资料

营业执照（复印件加盖公章）、“法定代表人身份证明书”、“法定代表人授权委托书”（格式详见投标文件）。

八、询问、质疑和投诉
（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.4.9在重庆市政府采购网电子招投标系统依法获取招标文件截图证明（获取招标文件状态截图证明流程：“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取招标文件信息截图）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费为人民币18000.00元（大写：壹万捌仟元整），由中标人（成交供应商）在领取中标（成交）通知书时一次性全额支付给采购代理机构。

（二）采购代理服务费缴纳账号

户  名：重庆羽丰工程项目管理咨询有限公司 

开户行：重庆渝北银座村镇银行有限责任公司两路支行 
账  号：650754387000015 

十、交易服务费

投标人成交后向“重庆开源创新城市运营管理集团有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按大足发改〔2023〕10号执行。
咨询电话：重庆开源创新城市运营管理集团有限公司023-43639110

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市大足区政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
一、合同主要条款

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁/协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。（采购人应按项目实际情况完整填写）

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

（三）其他与项目有关的资料（自附）

（四）分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）投标保证金相关资料

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                      

	序号
	名称
	数量/单位
	单价（元/套）
	合计（元）

	1
	垃圾分类标识及设施
	22套（其中，可回收物垃圾桶220个）
	（其中，可回收物垃圾桶      元/个）
	

	2
	河水净化一体化设备
	3套
	
	

	3
	污水处理系统一体化装置
	1套
	
	

	4
	光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅰ型
	21套
	
	

	5
	光伏新能源物联网智控除臭系统Ⅱ型
	1套
	
	

	6
	总计（元）
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品的节能产品认证证书复印件（认证证书须由国家确定的认证机构出具，且处于有效期之内)。
2. 提供所投产品的环境标志产品认证证书复印件（认证证书须由国家确定的认证机构出具，且处于有效期之内)。

三、商务文件

（一）投标函（格式）
招标项目名称：                                             
致：                    （采购代理机构名称）：

                          （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：加密投标文件1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。
3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与招标文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 投标人名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
   所投产品为本国产品的有关证明文件
【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】

（三）其他与项目有关的资料（自附）

（四）分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
（六）投标保证金相关资料
（正文结束）
第八篇  其他资料
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项目名称：                         项目号：          采购执行编号：

	投标人
	名    称：
	联系人：          电话：

	
	开户行名：
	账  号：

	采购人
	名   称
	联系人：          电话：

	合同总金额小写￥            （大写                                             ）

	结算方式：     财政集中支付  □      采购人或采购专户支付 □  

	采购人验收与付款
	一、验收结果（请在验收结论的相应方框内打“√”确认）

□ 1.本项目已部分验收合格。

□ 2.本项目已全部验收合格。

验收人（分管领导 签字）：                         采购人（单位公章）       

                                               时间：  年    月    日     

	
	二、付款进度

1.已付款金额为：

人民币小写￥           （大写：                                     ）

2.本次付款金额为：

人民币小写￥           （大写：                                     ）

3.合同余款金额为：

人民币小写￥           （大写：                                     ）


注：本验收报告1式4份（采购人、中标人、采购代理机构、区采购办各1份）。

重庆市大足区政府采购验收报告

（附件：验收明细）

项目名称：                         项目编号：       采购执行编号号：

	一、项目商务验收情况

	实施（交货）时间要求
	实施情况
	验收结论
	验收人（签字）

	
	
	
	

	实施（交货）地点要求
	实施情况
	验收结论
	验收人（签字）

	
	
	
	

	实施（交货）其它要求
	实施情况
	验收结论
	验收人（签字）

	
	
	
	

	二、货物品牌、数量及质量验收情况

	货物名称
	品牌型号
	主要技术参数
	数量
	验收结论
	验收人（签字）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本验收明细表1式4份（采购人、中标人、采购代理机构、区采购办各1份）。

    2.本验收明细表的验收人须为两人及以上。
投标保函退还申请

致：                     （采购代理机构名称）：
        （投标人法定代表人名称）是               （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名、身份证代码）代表我单位全权办理            （项目名称、项目号、采购执行编号）                 （保险、银行、公司名称）出具的保函         （金额）退还事项，望贵单位允以办理。

我单位对被授权人的行为负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内办理的保函退还事项不因授权的撤消而失效。

   被授权人：                          投标人法定代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

  （附：被授权人身份证正反面复印件）

                                          （投标人公章）

                                            年   月   日

注：该“保函退还申请”在办理退还时递交。
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